“대전, 공동체 문화로 숨 쉬는 도시”
	대전예술가의집 누리홀 무대조명자료집

무대조명 (LIGHTING OF NURI HALL)

- 조명 단독전원 3상 4선식, 주전원 600A 용량 설비

- 조명 서브파워는 공연장 후면 1개 설비

- 1층 사이드 월 포켓은 상·하수 각 4개, 총 8개 설비

- 2층 발코니 월 포켓은 12개 설비

- 2층 팔로우스팟 월포켓 상·하수 각 1개, 총2개 설비

조명콘솔 (CONTROL CONSOLE)

- 메인 컴퓨터 콘솔 : GIO (제조사 – ETC) 1대

- 서브 컴퓨터 콘솔 : ION (제조사 – ETC) 1대

- 콘솔 확장 : FADER WING 1대 (40 Submaster 작업 가능)

- iPad를 이용한 무선 리모트 시스템

- RD / 하우스라이트 제어 콘솔 : 1대

- 콘솔 위치는 사용자의 요청에 따라 이동 설치 가능 (서브콘솔)

디머 (DIMMERS)

- SENSOR 3 RACK (제조사 ETC) 4대

- 회로 당 최대 가용 전력 : 5KW

- Dimming Module : 286채널 / Remote Direct Module : 44채널

조명 바턴(LIGHT BATTEN)

- 릴레이 시퀀스 제어 방식 (메모리 불가능) / 윈치 형식

- 조명 바턴 (Light Batten) 개수 : 5개

- 바턴 길이 : 10.4m

- 바턴 높이 : 6.8m

- 허용하중 : 200Kg (※ 안전을 위해 바턴 당 허용 하중은 200㎏으로 제한)

- 바턴 당 채널구성 : Dimming 16개 채널 / R/D 2개 채널 / DMX 포트 1개

(※ 자세한 사항은 회로도 및 훅업리스트 참고)

발코니 바턴 (BALCONY BATTEN)

- 1층 무대와 2층 객석 사이에 원형으로 구성되어있는 바턴 (고정식 바턴)

- 바턴 높이 : 4m

- 발코니 월 포켓 수량 : 12개

- 각 포켓 당 채널구성 : Dimming 4개 채널 / R/D 2개 채널 / DMX 포트 1개

(※ 자세한 사항은 회로도 및 훅업리스트 참고)

무대조명 인력 운영 및 지원 사항

- 기본 White 조명으로 공연 진행 시, 극장 측 운영

- 무대조명 디자인 및 행잉·포커싱 작업 시, 사용자측에서 무대조명 인력 섭외·운영

- 단순 큐 메모리 작업 시, 기술지원 가능하나 공연 진행 오퍼레이터 개별 섭외 필요

유압사다리 운영 시, 유의사항

- 유압사다리 : GTWY8-1008 (제조사 – 유나상사(국내))

- 최대 작업 높이 : 10m

- 유압사다리 운영은 반드시 2인 이상 1조로 작업 실시

- 고소 작업자는 반드시 안전 헬멧 착용 후 작업 실시

- 기타 안전사항은 반드시 무대조명 감독과 협의

팔로우 핀 스팟 라이트 (FOLLOW PIN SPOT LIGHT) 사용 유의사항

- 스팟 라이트 : X-ENON 1㎾ (제조사 – USHINO (일본))

- 팔로우 스팟은 2층 상수 객석 출입구 앞쪽에 설치

- 원활한 조명 운영을 위해 덧마루 3장 (45㎝) 설치 필요 (사용자 측 인력 구성 필요)

- 팔로우 스팟 운영자 미지원 (사용자 측 인력 구성 필요)

조명회로도 (LIGHT CIRCUIT PLAN)

무대조명 장비 목록

대전예술가의집 조명 장비 목록
구 분	장 비		용 량	제 조 사	수 량	비 고
MAIN Computer Console	GIO		-	ETC	1
SUB Computer Console	ION		-	ETC	1
SUB FADER	FADER WING		-	ETC	1	40 Subs
MOVING SPOT LIGHT	INFINITY SPOT M		700W	COEMAR	6	24CH
LED WASH LIGHT	IMPRESSION X4		350W	GLP	8	20CH Normal mode
ELLIPSOID LIGHT	Source 4	50°	750W	ETC	11	IRIS 15개 보유
		36°	750W	ETC	30
		26°	750W	ETC	30
		19°	750W	ETC	20
ZOOM ELLIPSOID LIGHT	Source 4	25°~50°	750W	ETC	20
		15°~30°	750W	ETC	26
FRESNEL LIGHT	310T		1,000W	ROBERT JULIET	64
PAR LIGHT	PAR 64		1,000W	-	30	CP61, 62
FOLLOW PIN SPOT LIGHT	X-ENON		1,000W	USHINO	1
FLOOD LIGHT	FDL-1000		1,000W	KUPO	10
STROBE	C-4		3,500W	COEMAR	2
HAZER FOG MACHINE	UNIQUE 2.1		1,500W	LOOK SOLUTIONS	2
FOG MACHINE	FQ-100		1,500W	HIGH END SYSTEMS	2
LIGHT STAND	-		-	-	4

무대조명 Circuit / DMX Hook Up List

Nuri Hall Circuit / DMX Hook Up List	Dimmer No.	Quantity	R/D No.	Quantity	DMX Port No.	Quantity
No.1 Light Batten	65 ~ 80	16	9, 10	2	DMX 5	1
No.2 Light Batten	49 ~ 64	16	7, 8	2	DMX 4	1
No.3 Light Batten	33 ~ 48	16	5, 6	2	DMX 3	1
No.4 Light Batten	17 ~ 32	16	3, 4	2	DMX 2	1
No.5 Light Batten	1 ~ 16	16	1, 2, 5-1, 6-1,11-1,12-1	6	DMX 1	1
No.1 Catwalk Light Batten	161 ~ 176	16	-	-	DMX 16, 17	2
No.2 Catwalk Light Batten	145 ~ 160	16	-	-	DMX 14, 15	2
No.3 Catwalk Light Batten	129 ~ 144	16	17, 18	2	DMX 12, 13	2
No.4 Catwalk Light Batten	113 ~ 128	16	15, 16	2	DMX 10, 11	2
No.5 Catwalk Light Batten	182 ~ 186	5	-	-	-	-
No.6 Catwalk Light Batten	97 ~ 112	16	13, 14	2	DMX 8, 9	2
No.7 Catwalk Light Batten	177 ~ 181	5	-	-	-	-
No.8 Catwalk Light Batten	81 ~ 96	16	11, 12	2	DMX 6, 7	2
No.1 Balcony Pocket	187 ~ 190	4	23	1	DMX 18	1
No.2 Balcony Pocket	191 ~ 194	4	24	1	DMX 19	1
No.3 Balcony Pocket	195 ~ 198	4	25	1	DMX 20	1
No.4 Balcony Pocket	199 ~ 202	4	26	1	DMX 21	1
No.5 Balcony Pocket	203 ~ 206	4	27	1	DMX 22	1
No.6 Balcony Pocket	207 ~ 210	4	28	1	DMX 23	1
No.7 Balcony Pocket	211 ~ 214	4	29	1	DMX 24	1
No.8 Balcony Pocket	215 ~ 218	4	30	1	DMX 25	1
No.9 Balcony Pocket	219 ~ 222	4	31	1	DMX 26	1
No.10 Balcony Pocket	223 ~ 226	4	32	1	DMX 27	1
No.11 Balcony Pocket	227 ~ 230	4	33	1	DMX 28	1
No.12 Balcony Pocket	231 ~ 234	4	34	1	DMX 29	1
Stage Rear Wall Pocket (Left)	235 ~ 244	10	35	1	DMX 30	1
Stage Rear Wall Pocket (Right)	245 ~ 254	10	36	1	DMX 31	1
No.1 Stage Side Wall Pocket	255 ~ 258	4	37	1	DMX 32	1
No.2 Stage Side Wall Pocket	259 ~ 262	4	38	1	DMX 33	1
No.3 Stage Side Wall Pocket	263 ~ 266	4	39	1	DMX 34	1
No.4 Stage Side Wall Pocket	267 ~ 270	4	40	1	DMX 35	1
No.5 Stage Side Wall Pocket	271 ~ 274	4	41	1	DMX 36	1
No.6 Stage Side Wall Pocket	275 ~ 278	4	42	1	DMX 37	1
No.7 Stage Side Wall Pocket	279 ~ 282	4	43	1	DMX 38	1
No.8 Stage Side Wall Pocket	283 ~ 286	4	44	1	DMX 39	1